沈阳农业大学 水利学院   二次询价采购文件
    我学院拟对一套微灌演示系统进行询价采购，欢迎广大供应商参与报价。
一、项目名称：沈阳农业大学水利学院 微灌演示系统 项目询价采购
本单位采购编号： （JWCXJCG20190103）

二、供应商资格条件：具备政府采购法第二十二条规定的条件

三、采购需求:见下表

	序号
	物资名称
	技术要求及配置
	售后服务要求
	单位
	数量

	1
	电磁阀
	1寸阴螺纹-直流
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	1

	2
	控制器
	控制电磁阀门
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	1

	3
	空气阀
	综合型-1寸阳螺纹
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	2

	4
	空气阀
	真空破坏型-1寸阳螺纹
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	2

	5
	过滤器
	手动叠片-1寸阳螺纹接口-120目-耐腐蚀
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	2

	6
	吸肥器
	文丘里注肥器套装-3/4寸
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	1

	7
	压力表
	油封压力表
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	2

	8
	接头
	PVC始端接头-16MM倒刺-胶圈
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	50

	9
	接头
	PE始端接头-16MM拉环
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	50

	10
	弯头
	倒刺弯头-16MM
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	50

	11
	堵头
	拉环管堵-16MM
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	50

	12
	堵头
	双环管堵-16MM
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	50

	13
	滴头
	管上滴头-4.0L/H流量-平口
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	100

	14
	滴头
	管上滴头-4.0L/H流量-3MM倒刺出口
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	100

	15
	滴箭
	2.30L/H流量
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	100

	16
	PE软管
	5x3mm
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	米
	100

	17
	分水器
	2出口-适用于5*3MM软管
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	100

	18
	分水器
	4出口-适用于5*3MM软管
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	100

	19
	滴灌管
	16MM管径-0.63MM壁厚-1.00L/H流量-0.3M间距
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	米
	100

	20
	滴灌管
	16MM管径-1.00MM壁厚-1.6L/H流量-0.3M间距
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	米
	100

	21
	滴灌管
	16MM管径-0.20MM壁厚-1.05L/H流量-0.20M间距
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	米
	100

	22
	滴灌管
	16MM管径-1.00MM壁厚-1.00L/H流量-0.20M间距
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	米
	100

	23
	滴灌管
	16MM管径-1.00MM壁厚-2.00L/H流量-0.40M间距
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	米
	100

	24
	滴灌管
	16MM管径-0.63MM壁厚-1.00L/H流量-0.30M间距
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	米
	100

	25
	喷头
	58L/H-30CM微管-带配重
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	30

	26
	喷头
	90L/H-30CM微管-带配重-倒刺接头-1.5公斤防漏阀
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	30

	27
	喷头
	27L/H-60CM微管-带插杆
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	30

	28
	喷头
	四出口-4*7.5L/H-3CM微管-带配重-防漏阀
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	30

	29
	打孔器
	塑料打孔器-3MM
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	1

	30
	钻头
	钻头-16MM-适用于PVC管道
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	1

	31
	储水箱
	6m³储水箱（不锈钢）
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	1

	32
	水泵
	变频水泵，流量=5m3/h,扬程=35m
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	台
	1

	33
	电钻
	手持充电电钻
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	1

	34
	展架
	展架架子（不锈钢），长2.5米*宽1.5米*高0.8米
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	套
	1

	35
	过滤器
	自动反冲洗叠片过滤器-2寸单体-2寸阴螺纹接口-直流控制器+电磁头
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	台
	1

	36
	过滤器配套设备
	与
自动反冲洗叠片过滤器-2寸单体-2寸阴螺纹接口-直流控制器+电磁头配套的水箱和循环水泵（1.不锈钢的水箱，体积1m3,长宽高各1m（视具体情况而定），2.循环水泵：流量10m3，杨程30m。）
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	1

	37
	电磁阀
	2寸阴螺纹-交流-带调压功能
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	2

	38
	电磁阀
	电磁减压阀-3寸通用法兰接口-三通常闭型-交流电磁头
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	2

	39
	电磁阀
	电磁减压阀-4寸法兰接口-三通控制-交流电磁头
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	2

	40
	过滤器
	手动叠片过滤器-2寸阳螺纹接口-T型-120目
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	个
	1

	41
	过滤、施肥组合
	2寸“离心+网式”过滤器+注肥罐组合
	采购之日起1年内沙盘能正常运行
	套
	1


四、报价要求：报价应含税费、运输、安装等一切费用，总价不超过7.1万元。
五、付款方式：货到验收合格支付合同金额的95%，余款5%待设备运行一年无问题后无息退还
六、投标响应文件编制要求

（一）附投标商相关资质

（二）技术响应情况，分项报价

（三）售后服务承诺

七、请投标单位于2019年1月20日 14时00分前，将密封好的报价及响应文件送达或邮寄至沈阳农业大学水利学院505室

八、评审办法：最低评标价法

七、联系人单位：沈阳农业大学水利学院
单位地址：沈阳市沈河区东陵路120号-13
联系人：夏桂敏            联系电话：024-88487134
                          沈阳农业大学水利学院
                                2019.1.14
_1608981922.unknown

